Příloha č. 1

O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

* Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv je nutno provádět kontrolu, čištění a revizi aby nedošlo k požáru
* Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.
* Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
* Kontrola spalinové cesty se provádí posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti a posouzením jejího stavebně technického stavu.
* Čištění spalinové cesty slouží pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
* Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající za lhůt čištění spalinové cesty, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit, kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
* U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem ,,Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.
* Revize spalinové cesty se provádí: Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě , jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
* O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.
* O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.
* Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.
* Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkon připojeného spotřebiče paliv | Činnost | **Druh paliva připojeného spotřebiče paliv** | | | |
|  |  | **Pevné** | | **Kapalné** | **Plynné** |
|  |  | Celoroční provoz | Sezónní provoz |  |  |
| **Do 50 kW**  **výkonu** | **Čištění spalinové cesty** | **3 krát** | **2 krát** | **3 krát** | **1 krát** |
|  | **Kontrola spalinové cesty** | **1 krát** | | **1 krát** | **1 krát** |
|  | **Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu** | **1 krát** | | **1 krát** | **1 krát** |
| Nad 50 kW  **výkonu** | Kontrola a čištění spalinové cesty | 2 krát | | 1 krát | 1 krát |
|  | Výběr pevných (tuhých) znečisťující částí a kondenzátu | 2 krát | | 1 krát | 1 krát |
|  | Čištění spotřebiče paliva | 2 krát | | Nejméně podle návodu výrobce | |